**第一章 串谐 并谐**

1.模拟与数字信号的本质区别：状态的有限与无限；


2.阻抗：具有电阻、电感和电容的电路里，对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成，但不是三者简单相加。如果三者是串联的，又知道交流电的频率f、电阻R、电感L和电容C，那么串联电路的阻抗Z= R+i( ωL–1/（ωC）)，其中R为电阻，ωL为感抗，1/（ωC）为容抗。

**一、串谐**

**1.串联谐振**

**（1）相当于短路；**

**（2）一个电感和电容的串联；**



电感器=电感**L** + 损耗电阻**R**的串联


电容器=电容**C** + 损耗电阻**R**的并联

（3）z= R +jX = R +(wL – 1/WC)

（4）谐振条件: X= wL – 1/WC

即谐振频率wo =1/√(LC)


（5）特性阻抗：当回路谐振时的感抗或容抗 p = WoL

（6）品质因素Q: Q = WoL/R 


（7）Q值得物理意义：串联谐振时，电感和电容两端的电压模值大小

相等，且等于外加电压的Q倍。


（8）广义失谐




（9）幅频曲线




（10）通频带B：回路电流I下降到Io的0.707时 所对应的频率范围

（11）相频曲线



（12）信号源内阻及负载的影响




由于**QL**值低于**Q0**，因此考虑信号源内阻及负载电阻后， 串联谐振回路的通频带加宽**,** 选择性降低 。

二、并谐


（1）定义：信号源**(**并**)**电容**(**并**)**电感=串联振荡回路。

（注意：并联的时候是个电流源，串联的时候是个电压源）


（2）回路阻抗





回路总导纳：



由此可得出在高Q下并联正当回路：




（难点在于Rp上面）


 

（3）谐振频率：频率越高，电感阻碍电流越大，电流就往电容走了，所以呈现容性；


（4）品质因素：


  
Q = 电纳 / 电导

由图易得Q的物理意义：



（5）谐振曲线和通频带





（6）串、并联谐振回路的对偶

（7）信号源内阻及负载的影响：

考虑信号源内阻**RS**和负载电阻**RL** 后，由于回路总的损耗增大，回路**Q**值将 下降，称其为等效品质因数**QL**。